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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2026







                            № 1700




 г. Вятские Поляны

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению.
2. Начальнику управления по взаимодействию с представительным органом Рубинович О.Ю. опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник»
3. Инспектору по контролю за исполнением поручений МКУ по обеспечению деятельности ОМС Чернышовой Е.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:

5.1. От 27.07.2021 № 1135  «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».
5.2. От 17.11.2021 № 1710 «О внесении и утверждении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

5.3. От 07.06.2023 № 950 «О внесении и утверждении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

5.4. От 26.06.2024 № 907 «О внесении и утверждении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».
Глава города Вятские Поляны



    
 
   Н.Б. Бушуев
ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом архитектуры,
главный архитектор






И.Е. Губанова
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы 
администрации города






А.А. Медведев
Управляющий делами 







администрации города






С.А. Казанцева 

Начальник 

	
	УТВЕРЖДЕНЫ

                                                                          Постановлением администрации города Вятские поляны

                                                                       от  11.09.2026      №   1700


МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования

муниципального образования городского округа

город  Вятские Поляны Кировской области

1. Основная часть

1.1. Общие положения

1. Местные  Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – местные нормативы, МНГП) подготовлены в соответствии с требованиями статей 8, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее - Закон Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО), Устава муниципального образования «Город Вятские Поляны», принятого решением Вятскополянской Городской Думы Кировской области от 29.06.2005 № 45 (далее - Устав муниципального образования «Город Вятские Поляны»).
Местные нормативы представляют совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории:
1.2. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей:

- минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа объектами местного значения, относящимися к следующим областям, установленным пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс):

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа
и расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, городского округа.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека местные нормативы содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий.

1.3. Объектами местного значения городского округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», Уставом муниципального образования «Город Вятские Поляны» и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.
1.4. Расчетные показатели, содержащиеся в основной части нормативов, применяются при подготовке генерального плана городского округа и внесении в него изменений, документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

1.5. Нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

1.6. Для объектов местного значения, на которые не установлены расчетные показатели настоящими нормативами, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, законами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Кировской области.

1.7. Местные нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели, предусмотренные частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП.

Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории города Вятские Поляны, независимо от их организационно-правовой формы. 

1.2. Основная часть. Расчетные показатели.
1.2.1. Расчетные показатели объектов местного значения

в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

 К объектам в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения относятся объекты, установленные пунктом 2 статьи 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области».
Расчетные показатели объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения приведены в таблице 1, максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов не нормируется.

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование объекта (наименование ресурса)
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности

	№ 1

1


	Объекты электроснабжения:
	
	

	
	линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 0,4 кВ до 20 кВ включительно, электрические, подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 0,4 кВ до 20 кВ включительно, в границах муниципальных округов, городских округов


	объем электропотребления, кВт.ч/год на 1 человека
	без стационарных электроплит- 1360


	со стационарными электроплитами- 1680

	
	
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год
	без стационарных электроплит- 5300
	со стационарными электроплитами - 5800

	22
	Объекты газоснабжения
	объем газопотребления, м3/год на 1 человека
	централизованное горячее водоснабжение - 120

	
	
	
	горячее водоснабжение от газовых водонагревателей  - 300

	
	
	
	отсутствие всяких видов горячего водоснабжения - 180

	23
	Объекты теплоснабжения:
	
	

	
	магистральные тепловые сети, насосные станции на магистральных тепловых сетях, теплоэлектроцентрали, 
котельные с водогрейными котлами
	ккал/час на 1 кв. м общей площади


	_______________



	4
	объекты водоотведения:
	
	

	
	очистные сооружения, очистные сооружения дождевой канализации, канализационные насосные станции, насосные станции дождевой канализации, сети водоотведения (канализация самотечная, канализация напорная, канализация дождевая напорная, канализация дождевая самотечная закрытая, ливнеотводы)
	 л/чел. в сутки


	250 



	45
	объекты водоснабжения: 
	
	

	
	водопроводные очистные сооружения, насосные станции, водонапорные башни, резервуары, артезианские скважины, сети водоснабжения (водоводы, водопроводы, технические водопроводы)
	л/чел. в сутки
	140 




1.2.2. Расчетные показатели объектов местного значения

в области автомобильных дорог местного значения

и транспортного обслуживания населения
Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования города Вятские Поляны и порядок включения автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего пользования города Вятские Поляны  определяются в соответствии с постановлением  Правительства Кировской области от 29.05.2009 №13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения», решением Вятскополянской городской Думы от 18.09.2013г. № 59.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 2.
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель 
максимальной доступности

	11.
	Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа
	Плотность сети автодорог местного значения,

км/кв. км площади муниципального образования
	21,79
	Не устанавливается

	32.
	Автостанции
	штук
	1
	транспортная доступность не более 90 минут


1.2.3.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3.
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, 
единица измерения 
	Показатель 
минимальной обеспеченности 
	Показатель 
максимальной доступности

	11
	Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек
	Штук 
	1
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) 

	32
	Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек
	Штук
	              17
	Не более 15 мин шаговой доступности

	43
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек
	Штук
	8
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) 



	54
	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров
	Штук
	2
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) 

	65
	Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров
	Штук
	6
	Не устанавливается


1.2.4. Расчетные показатели объектов местного значения в области образования
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня  территориальной доступности  таких объектов следует принимать  в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. 
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, 
единица измерения 
	Показатель 
минимальной обеспеченности 
	Показатель 
максимальной доступности

	1
	Дошкольные образовательные  организации


	места
	65 

	доступность составляет по времени 8 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 12 минут, транспортная доступность - 30 километров в одну сторону



	2
	Общеобразовательные школы
	места
	133 
	пешеходная доступность составляет по времени 7 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 11 минут, в транспортная доступность - 30 километров в одну сторону

	3
	Организации дополнительного образования


	места
	12,4, в том числе по видам зданий: 

Дворец (Дом) творчества школьников - 4,1; 

станция юных техников - 1,1; 

станция юных натуралистов - 0,5; 

станция юных туристов - 0,5; 

детско-юношеская спортивная школа - 2,9; 

детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 3,3
	транспортная доступность - 30 минут




1.2.5. Расчетные показатели иных объектов местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 5.

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель минимальной доступности

	1
	2
	3
	4
	

	11.
	Общедоступные библиотеки, их филиалы


	штук
	2


	транспортная пешеходная доступность - 60 минут


	22.
	Детские библиотеки


	штук
	1 
	транспортная пешеходная доступность - 60 минут

	33.
	Музеи
	штук
	краеведческий музей - 1 
	транспортная пешеходная доступность - 60 минут

	44.
	Дома культуры вместимостью до 700 посадочных мест в границах городского округа


	штук
	2 


	транспортная пешеходная доступность - 60 минут



	55
	Озелененные территории общего пользования 
	кв.м. на человека
	13
	Не устанавливается

	66.
	Парки культуры и отдыха
	Штук
	1
	транспортная пешеходная доступность 40 минут 

	77.
	Здания, предназначенные для размещения органов местного самоуправления 
	Штук
	1
	Не устанавливается

	88
	Ритуальное обслуживание населения, 
места погребения: кладбища, крематории

	Штук
	специализированная служба по вопросам похоронного дела - 1 муниципальное учреждение на город площадь кладбищ:

традиционного захоронения – 0,24 га на 1 тыс. чел.
	Не устанавливается

	
	Пожарные депо
	количество объектов, единиц
	определяется в соответствии с расчетом согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, сводом правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (далее - свод правил СП 11.13130.2009), утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 181 «Об утверждении свода правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны), Методикой расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны" (далее - приказ МЧС России от 15.10.2021 № 700) (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны), сводом правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования" (далее - свод правил СП 380.1325800.2018), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр "Об утверждении свода правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования"
	здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут


РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
В местных нормативах градостроительного проектирования города Вятские Поляны установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города с учетом:

 административно-территориального устройства города;

социально-демографического состава и плотности населения  на территориях, расположенных в черте городского округа;

природно-климатических условий города;

стратегии социально-экономического развития города;

программы социально-экономического развития города с учетом прогноза социально-экономического развития города;

предложений органов  власти Кировской области;

предложений органов местного самоуправления;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм.

Нормативы градостроительного проектирования города Вятские Поляны направлены на повышение благоприятных условий жизни населения города, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон. 

2.1. Информация о современном состоянии и прогнозе

социально-экономического развития муниципального образования

«Вятские Поляны».
Город Вятские Поляны – расположен на правом берегу реки Вятки правобережного притока реки Камы, в южной части Кировской области на границе ее с Татарстаном и Удмуртией, в 350 км от областного центра города Киров. Город связан с областным центром железнодорожной и автомобильной дорогами. Кроме того, он расположен на основной Транссибирской железнодорожной магистрали в 150 км от города Казань и 180 км от города Ижевск.


Город Вятские Поляны является опорным пунктом сельской агломерации, которая включает в себя 43 населенных пункта Вятскополянского района. 

Общая площадь города Вятские Поляны составляет 2 834 га.

Среднегодовая численность населения городского округа составляет 28220 человек за 2024 год.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя составляет 32,425 кв.м. за 2024 год.

Планирование и прогнозирование социально-экономического развития городского округа посредством принятия целевых показателей (индикаторов) в областях деятельности, предполагающих градостроительное проектирование, осуществляется на основании документов стратегического планирования. В городском округе действуют следующие документы градостроительного проектирования и стратегического планирования, целевые показатели которых могут влиять на установление расчетных показателей МНГП:

Генеральный план;

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Вятские Поляны, утвержденная постановлением администрации города Вятские Поляны  от 01.08.2017 № 1141;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Вятские Поляны, утвержденная постановлением администрации города Вятские Поляны  от 29.11.2019 № 1674;

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Вятские Поляны, утвержденная постановлением администрации города Вятские Поляны  от 18.07.2017 № 1094;

Правила внешнего благоустройства муниципального образования городской округ город Вятские Поляны, утвержденные  решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49;
Правила землепользования и застройки города;

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на период до 2036 года, утвержденная решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 27.05.2025 № 41/383;
муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Управление муниципальным имуществом»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие культуры»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области»;
муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие транспортной системы»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Управление муниципальными финансами»;

муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Вятские Поляны Кировской области».

Перечень муниципальных программ города Вятские Поляны утверждается администрацией города Вятские Поляны. Актуальный перечень муниципальных программ города Вятские Поляны размещается на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

2.2. Обоснование состава и значений расчетных показателей.
2.2.1. Подготовка расчетных показателей базируется на следующих принципах:

применение и соблюдение требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации, в нормативных правовых актах Кировской области, в муниципальных правовых актах муниципального образования г.о. город Вятские Поляны, в национальных стандартах и сводах правил;

соблюдение технических регламентов, РНГП КО;

учет показателей и данных, содержащихся в планах и программах социально-экономического развития города Вятские Поляны, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа, в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории города Вятские Поляны, в документах территориального планирования Российской Федерации и Кировской области, в Генеральном плане и материалах по его обоснованию, в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов местного значения городского округа, в методических материалах в области градостроительной деятельности;

корректное применение математических методов при расчете значений показателей местных нормативов.

Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов приведен в приложении № 2 к настоящим МНГП.

2.2.2. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объектов местного значения городского округа по удовлетворению конкретных потребностей населения:

вместимость (производительность, мощность, количество мест) объекта местного значения городского округа;

количество единиц объектов местного значения городского округа;

площадь объекта местного значения городского округа, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта местного значения городского округа;

иные нормируемые показатели, характеризующие объект местного значения городского округа.

2.2.3. Территориальная доступность объектов местного значения городского округа характеризует пространственную составляющую сети объектов местного значения и отражает затраты времени на передвижение до объекта местного значения или расстояние, которое необходимо преодолеть до объекта местного значения городского округа. Показателем территориальной доступности является протяженность (длина) маршрута движения от места жительства до объекта местного значения городского округа, измеряемая метрами (километрами), или продолжительность (время) движения по маршруту, измеряемая минутами, с установленной скоростью движения. При определении пешеходной доступности применяется средняя скорость движения человека 4,1 - 4,7 км/час. При определении транспортной доступности применяется средняя скорость движения на общественном транспорте в границах города Вятские Поляны, которая составляет 18 - 25 км/час без учета времени ожидания на остановочных пунктах. Территориальная доступность от места жительства до объекта местного значения городского округа определяется по минимальной длине или минимальному времени движения по маршруту из множества возможных маршрутов.

2.2.4. В соответствии с частью 2 статьи 29.2 Градостроительного кодекса региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей объектов местного значения, в том числе городского округа.

2.2.5. В РНГП КО в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» установлены расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах городских округов и минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, а также у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон.

2.2.6. Для обслуживания населения городского округа в соответствии с разделом 9 СП 476.1325800.2020 при размещении объектов местного значения учитываются уровни обслуживания объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. Уровни обслуживания влияют на территориальную доступность объектов и состав объектов по элементам планировочной структуры.

2.2.7. МНГП не регламентируют показатели и положения о безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах и иных нормативно-технических документах. МНГП не противоречат техническим регламентам безопасности в области территориального планирования и планировки территорий и разрабатываются с учетом технических регламентов.

2.2.8. МНГП не устанавливаются технические, архитектурные, планировочные требования к самим объектам местного значения в части нормирования санитарных разрывов, технических характеристик, местоположения объектов местного значения на территории и т.д.

2.2.9. Положения по обоснованию расчетных показателей объектов местного значения городского округа, содержащихся в основной части МНГП, приведены в таблице 7.

Таблица 7.

	№

п/п
	Расчетные показатели объектов местного значения городского округа
	Положения по обоснованию содержания и значений расчетных показателей объектов местного значения городского округа

	1
	2
	3

	1.
	Расчетные показатели объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
	Деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства в городе осуществляется на основе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны на 2020 - 2030 годы», утвержденной постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 29.11.2019 № 1674.

Удельный расход электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа принимается в соответствии с СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 780.
При проектировании объектов теплоснабжения следует дополнительно учитывать нормативы, утвержденные распоряжением министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области от 17.06.2016 № 106-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в некоторых муниципальных образованиях Кировской области» и распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 29.06.2016 № 107-р «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению».

При проектировании объектов водоснабжения следует дополнительно учитывать нормативы, утвержденные распоряжением министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области от 21.12.2015 № 102-р «Об утверждении 12 нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области» и распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.07.2017 № 160-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек».
Расчет согласно п 5.2 СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр) (ред. от 28.11.2025)

суточный расход воды Qж,
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где qж - расчетное водопотребление, принимаемое по таблице 1;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

При проектировании объектов водоснабжения следует дополнительно учитывать нормативы, утвержденные распоряжением министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области от 21.12.2015 № 102-р «Об утверждении 12 нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области» и распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.07.2017 № 160-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек».

	2
	Расчетные показатели объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения
	Плотность сети автомобильных дорог - это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Плотность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения принята исходя из текущей обеспеченности города и определена по формуле:

Пдор = Lобщ/ Sтер,

где:

Пдор - плотность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, километров на 1000 кв. километров территории;

Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, километров – 119,65 км;

Sтер - площадь территории города Вятские Поляны, кв. километров – 28,34 кв.км.

В соответствии Решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 22.03.2022 № 7/62 (ред. от 19.03.2026) «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»» протяженность дорог общего пользования муниципального значения в города Вятские Поляны на 19.03.2026 составила - 119,65 км,  дорог с твердым покрытием - 94,164 км.

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, площадь территории Кировской области – 28,34 кв. километров.

Плотность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (Пдор) рассчитывается следующим образом:

Пдор = 119,65 / 28,34= 4,22 км/км2 .

в т.ч. с твердым покрытием – 94,164 / 28,34 = 3,32 км/км2

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями, защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируются.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных Постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2024 № 523-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области» (далее – РНГП) плотность автомобильных дорог местного значения в границах городского округа установлена 21,79 км/км2, местный норматив – 4,22 км/км2 меньше установленного, в связи с чем устанавливаем региональный норматив – 21,79.

Количество автостанций для городского округа, согласно таблицы 1 РНГП КО установлено – 1 единица и транспортная доступность – 90 минут.

Остановочные пункты общественного транспорта.

остановок на 1000 жителей: 28574/1000=28 шт.

пешеходная доступность остановочных пунктов в городе :

в зонах многоквартирной застройки - 400 м;

в зонах индивидуальной жилой застройки - 800 м;

от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - 300 м.

  Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное движение при планировке и застройке жилой и общественных зон проектируют в соответствии с требованиями:

СП 42.13330.2016. «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2021. Свод правил. «Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*», 

СП 476.1325800.2020. Свод правил. «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов», 

СП 396.1325800.2018. Свод правил. «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», 

СП 276.1325800.2016. Свод правил. «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков», 

Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

	33
	Расчетные показатели объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта
	Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 (далее – Приказ от 19.08.2021 № 649). 

Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100000 жителей. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры включает все объекты на территории субъекта Российской Федерации, в том числе местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области.

Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлен в статье 10.1 и 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области». 

1.
Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта.

1.1.
Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м. общей площади объекта на 1000 человек.

В соответствии с данными статистики на конец 2024 года, количество жителей городского округа город Вятские Поляны составляет -  28220 человек. 

Расчет норматива:

70 кв.м. * 28220 человек / 1000 человек = 1974 кв.м. – общей площади объекта.

Установлено значение нормативного показателя 1 объект. 

1.2.
Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек.

Нормативный показатель для стадионов, спортивных залов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 59 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными статистики на конец 2024 года, количество жителей городского округа город Вятские Поляны составляет 28220 человек.

Расчет норматива:

28220человек * 59 объектов / 100000 человек = 16,6

Установлено значение нормативного показателя 17 объектов. 

1.3.
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров.

Нормативный показатель для «других» объектов, в том числе крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 46 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными статистики на конец 2024 года, количество жителей городского округа город Вятские Поляны составляет 28220 человек. 

Расчет норматива:

28220 человек * 46 объектов / 100000 человек = 12,9

Следовательно, минимальный уровень обеспеченности - 13 объектов.

Установлены значения нормативных показателей:

для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей вместимостью до 500 человек – 5;

для лыжных баз с трассой длиной до 5 километров – 8

1.4. Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.

Нормативный показатель для плавательных бассейнов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 5 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными статистики на конец 2024 года, количество жителей городского округа город Вятские Поляны составляет 28220 человек. 

Расчет норматива:

28220 человек * 5 объектов / 100000 человек = 1,41

Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

2.
Обоснование в отношении максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта.

2.1. Показатели максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта: многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом). 

2.2. В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч, максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

2.3. В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.

	44
	Расчетные показатели объектов местного значения в области образования
	Деятельность в области образования в городском округе осуществляется на основании муниципальной программы «Развитие образования» на 2020 - 2030 годы», утвержденной постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 29.11.2019 № 1675.

Для города Вятские Поляны обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях на 1 тыс. жителей установлена на уровне 44 места на 1000 человек.

Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет составляет 1248 человек при количестве населения 28220 человек (1248/28220*1000=44 места). 

На основе расчетных данных по муниципальному образованию "Вятские Поляны" указанный показатель меньше минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования для дошкольных образовательных организаций, установленный РНГП КО (65 мест на 100 человек).

показатель пешеходной доступности принят в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 и санитарными правилами СП 2.4.3648-20.

Согласно таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 расстояние от организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 метров, для сельских поселений - до 1 километра.

При средней скорости ребенка 3 - 6 лет 4,1 км/ч, или 68,3 м/мин., пешеходная доступность в минутах составляет: 500 / 68,3 ~= 8 минут; в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности: 800 / 68,3 ~= 12 минут; для сельских поселений: 1 000 / 68,3 ~= 15 минут

Школы

Для города Вятские Поляны обеспеченность местами в  образовательных организациях на 1 тыс. жителей установлена на уровне 115 места на 1000 человек.

Количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%),  составляет 3711 человек, детей в 16-18 лет (75%), составляет – 380 человек,  при количестве населения 28220 человек (3711+380)/28220*1000=115 мест). 

Расчетные данные показателя меньше минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования для образовательных организаций, установленный РНГП КО - 133 места на 100 человек, поэтому устанавливаем областной показатель – 133 места.

показатель пешеходной доступности принят в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 и санитарными правилами СП 2.4.3648-20.

Согласно таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 расстояние от организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 метров, для сельских поселений - до 1 километра.

При средней скорости ребенка 3 - 6 лет 4,1 км/ч, или 68,3 м/мин., пешеходная доступность в минутах составляет: 500 / 68,3 ~= 8 минут; в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности: 800 / 68,3 ~= 12 минут; для сельских поселений: 1 000 / 68,3 ~= 15 минут

Дополнительное образование.
Минимально допустимый уровень обеспеченности детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, организациями дополнительного данным статистической отчетности за 2025 год - 2388  человек, что составляет 51% от общего числа детей в возрасте от 5 - 18 лет.

Общее число жителей  28220 человек.

Текущий показатель рассчитывается по формуле:

2388/28220*100=8,46.

Данный показатель ниже установленного регионального, в связи с чем, устанавливаем региональный показатель – 12.4, а в виде количества мест по показателям строки 1.7.1 таблицы 5 РНГП КО

Показатель транспортной доступности объектов дополнительного образования принят в соответствии со сведениями строки 1.7.1 таблицы 5 РНГП КО и составляет 30 минут.

Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016.

Вместимость учреждений и организация в области социального обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения  Д к своду правил СП 42.13330.2016.

Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в приложении Д к своду правил СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

	45.
	Расчетные показатели объектов местного значения в области культуры и искусства
	Деятельность в области культуры в городском округе осуществляется на основании муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020 - 2030 год», утвержденной постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 29.11.2019 № 1650.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, включая общедоступную библиотеку, детскую библиотеку, точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам, кинозал, дом культуры, концертный зал, парк культуры и отдыха, установлены в соответствии с методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 (далее – методические рекомендации  о размещения организаций культуры от 18.11.2025 № Р-494).

Максимально допустимый уровень доступности до объектов местного значения указан для транспортной доступности исходя из возможной длины пути от места жительства, обусловленной размерами города.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения установлен не более рекомендованного распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"
Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

	56.
	Расчетные показатели иных объектов местного значения 
	

	56.1.
	Библиотеки.

Детские библиотеки
	Установлен в соответствии с таблицей № 1 приложения к методические рекомендации о размещении организаций культуры.

Расчетный показатель доступности установлен в соответствии с  к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры от 18.11.2025 № Р-494.
На территории города 3 общегородских библиотеки, из них 1 детская.

	56.2.
	Музеи 
	Установлен в соответствии с таблицей № 2 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры от 18.11.2025 № Р-494.

Расчетный показатель доступности установлен в соответствии с методическими рекомендациям о размещении организаций культуры от 18.11.2025 № Р-494 .
В городе 1 муниципальный музей , имеет 3 позразделения.

	56.3
	Дома культуры с вместимостью до 700 мест
	Установлен в соответствии с таблицами № 6 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры от 18.11.2025 № Р-494, для малых городов количество домов клубного типа установлено – 2 единицы. На территории города 3 здания клубного типа: ДК «Победа» - 2 здания, и ДК «Русь».
Принимаем показатель на уровне регионального – 2 единицы.

	56.4
	Озелененные территории общего пользования в границах городских округов, муниципальных округов и поселений
	Для средних городов с численностью населения от  20 тыс. чел. в соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 раздела 9 свода правил СП 42.13330.2016 составляет 13 кв.м. на человека.

Согласно п 10.2. Материалов по обоснованию генерального плана, площадь зелёных насаждений общего пользования в зоне жилой застройки в настоящее время составляет 11,6 га при численности населения 28220 человек, обеспеченность равна: 116000/28220= 4,1 м2/чел. 
Т.к. расчетный показатель меньше утвержденного регионального паказателя, устанавливаем  - 13 м2/чел.

	56.5
	Парки культуры и отдыха

	Установлен в соответствии с таблицей № 2 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры от 18.11.2025 № Р-494.

Расчетный показатель доступности городских парков должно быть не более 20 минут в соответствии с пункта 9.8 раздела 9 свода правил СП 42.13330.2016.

	56.6
	Здания, предназначенные для размещения органов местного самоуправления
	Количество определяется по заданию на проектирование.
Транспортная доступность не нормируется. 

Показатель доступности устанавливается.

На территории города расположено 2 здания для размещения органов местного самоуправления: МО г. о. город Вятские Поляны и МО Вяткополянский муниципальный район.

	56.7
	Расчетные показатели объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и мест захоронения
	Удельная площадь кладбищ традиционного захоронения установлена в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016 и оставляет 0,24 га на 1000 человек.
По данным статистики площадь кладбищ в городе составляет 12,9 га. Количество жителей  28220 человек. Расчетный показатель равен: 12,9/28220*1000=0,45га на 1000 человек.

Устанавливаем показательна уровне регионального  - 0,24 га на 1000 человек.


	66.8.
	Расчетные показатели объектов местного значения в области пожарной безопасности
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области пожарной безопасности (пожарное депо) не устанавливаются, т.к. регулируются техническими регламентами.

При проектировании зданий пожарного депо следует руководствоваться следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

СП 11.13130.2009 (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны);

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны" (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны) СП 380.1325800.2018.
Показатель времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова от места его дислокации установлен статьей 76 Федерального закона № 123-ФЗ.


3.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов 
3.1.  Область применения расчетных показателей
3.1.1. Действие МНГП распространяется на всю территорию муниципального образования «Вятские Поляны», на правоотношения, возникшие после вступления в силу настоящих МНГП.

3.1.2. МНГП применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

3.1.3. МНГП являются обязательными для органов местного самоуправления города  при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению Генерального плана, изменений в Генеральный план, единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования города Вятские Поляны (далее - единый документ), изменений в единый документ, документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), предусматривающей размещение объектов местного значения городского округа, программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур города, при осуществлении деятельности по комплексному развитию территории.

3.1.4. МНГП являются обязательными для победителей аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о комплексном развитии территорий).

МНГП являются обязательными для разработчиков проектов Генерального плана, единого документа, документации по планировке территории, а также внесения в них изменений.

3.1.5. МНГП являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.

3.1.6. Расчетные показатели МНГП могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, применяемых в градостроительных регламентах Правил землепользования, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в договорах о комплексном развитии территории.

3.1.7. МНГП могут применяться:

при подготовке стратегии социально-экономического развития и муниципальных программ города Вятские Поляны;

для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории городского округа;

физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;

при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам Генерального плана, изменений в Генеральный план;

при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3.2. Правила применения расчетных показателей

3.2.1. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов местного значения городского округа, установленные МНГП, применяются при подготовке Генерального плана, единого документа, Правил землепользования, документации по планировке территории, для определения расчетных показателей комплексного развития территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского округа в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проектирования аналогичных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и др.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов местного значения. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

3.2.3. В целях градостроительного проектирования МНГП установлен максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного МНГП, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

3.2.4. В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в МНГП, для территорий нормирования в пределах городского округа применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.

3.2.5. Применение МНГП при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

3.2.6.  При подготовке документации по планировке территории в целях выполнения договора о комплексном развитии незастроенной территории, проектов благоустройства парков следует предусматривать велотранспортную инфраструктуру (велосипедные дорожки, велосипедные парковки и парковки средств индивидуальной мобильности) в соответствии с примечанием 5 к таблице 11.1 пункта 11.4, пунктами 11.7, 11.14, показателями, указанными в таблице 11.8 пункта 11.31 СП 42.13330.2016, и требованиями, установленными в РНГП КО.

3.2.9. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Кировской области, на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение № 1

к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области 

ПЕРЕЧЕНЬ

использованных нормативных правовых актов,
иных документов и интернет-источников
1. Земельный кодекс Российской Федерации.

2. Жилищный кодекс Российской Федерации.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

4. Водный кодекс Российской Федерации.

5. Лесной кодекс Российской Федерации.

6. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации".

7. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании".

8. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

10. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".

11. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

12. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

13. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

14. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

16. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику".

17. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

18.  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные".

19. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

20. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

21. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

22. Закон Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области".

23. Постановление Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

24. Постановление Правительства Кировской области от 30.05.2017 № 285-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

25. Постановление Правительства Кировской области от 29.11.2024 № 523-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области».

26. Распоряжение Правительства Кировской области от 28.04.2021 № 76 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года».

27. Распоряжение министерства культуры Кировской области от 30.08.2017 № 321 «Об утверждении Методических рекомендаций органам местного самоуправления Кировской области по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

28.  Распоряжение министерства охраны окружающей среды Кировской области от 14.12.2021 № 23 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области».

29. 49. Распоряжение министерства охраны окружающей среды Кировской области от 27.01.2023 № 2 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Кировской области».
30. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2030 годы», утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1675;
31. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1649;
32. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1650;
33. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2030годы, утверждённая постановлением администрации города вятские Поляны от 29.11.2019 № 1648;
34. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города вятские Поляны от 29.11.2019 № 1677;
35. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области» на 2025-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города вятские Поляны 01.08.2024 № 1128;


36. Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города вятские Поляны, от 29.11.2019 № 1680;
37. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1653;
38. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1674;


39. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1654;
40. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 27.11.2019 № 1624;
41. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1647;
42. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1646;
43. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2020-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1655;
44. Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638;
45. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Вятские Поляны Кировской области на 2025-2030 годы, утверждённая постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.05.2024 № 805;
46. "Устав муниципального образования "Город Вятские Поляны", принятый решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 29.06.2005 № 45

47. Решение Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»;

48. Решение Вятскополянской городской Думы Кировской области от 22.03.2022 № 7/62 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»;

49. Решение Вятскополянской городской Думы Кировской области от 25.02.2015 №8 "Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и внесения в них изменений" 
50. СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

51. СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

52. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

53. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

54. СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования.

55. СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

56. СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85.

57. СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85.

58. СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*.

59. СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

60. Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) - http://fgis.economy.gov.ru.

61. Федеральная служба государственной статистики - http://gks.ru.

62. Правительство Кировской области - https://www.kirovreg.ru.

63. Муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны 
___________________
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